# 大湾镇水口村1社居民新村危岩应急排危除险

# 项目施工公开比选公告

经渝北区大湾镇政府研究决定，现就 大湾镇水口村1社居民新村危岩应急排危除险 项目施工的公开比选有关事宜告知如下，请潜在比选申请人参加比选。

一、项目名称：

大湾镇水口村1社居民新村危岩应急排危除险项目

二、工程概况：

1.建设地点：渝北区大湾镇水口村1社

2.建设规模及主要内容:

**治理工程工作量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项工程 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 危岩清除 | 清除危岩 | m3 | 280.00 | 含清除危岩体80m3、松动块石200m3 |
| 主动防护网 | APS-100/R型主动防护网 | m2 | 300.00 |  |
| 锚杆1φ25 | t | 1.23 |  |
| 锚孔75mm | m | 352.00 |  |
| M30水泥砂浆 | m3 | 2.33 | 1.5漏浆系数 |
| 排水沟 | C25混凝土方量 | m3 | 13 |  |
| 开挖土方量 | m3 | 4.40 |  |
| 开挖石方量 | m3 | 17.60 |  |
| 泄水孔φ50 | m | 8.33 |  |
| 临时工程 | 施工便道 | m | 120.00 |  |
| 脚手架 | m2 | 400.00 | 2排 |
| 防护竹夹板 | m2 | 600.00 | 坡脚房屋防护 |
| 垂直吊运 | m | 10.00 | 材料及危岩清除 |
| 水平转运 | m | 50.00 | 材料及危岩清除 |
| 30kW发电机 | 台 | 1.00 | 发电机，自备动力电，租赁1个月 |
| 架设电线 | m | 100.00 |  |
| 架设水管 | m | 100.00 |  |
| 弃渣外运车运 | km | 15.00 | 302.0 |
| 临时占地 | m2 | 270 |  |
| 永久占地 | m2 | 50 |  |

主要内容：详见发布的本项目设计文件

三、工程最高限价： 28万元，其中安全生产费： 6632.54元。本项目所需资金来源为财政资金。**本项目施工采用固定总价（包干价）合同，比选申请人的中标价即为施工合同包干价。**

四、工期：自签订合同之日起 1个月。

五、现场踏勘时间：各比选申请人自行踏勘。

六、比选文件获取：

本次比选文件发布在重庆市渝北区人民政府网站大湾镇法定主动公开栏,比选申请人必须具备自然资源主管部门颁发的有效的地质灾害防治单位施工乙级及以上资质。

七、提交投标比选文件及比选时间、地点

1. 递交起止时间：2024年7月24日上午9时30分至2024年7月24日上午10时30分。

2. 递交地址：渝北区大湾镇人民政府文化服务中心三楼会议室。

3. 比选时间：2024年7月24日10时30分。

4. 比选地点：渝北区大湾镇人民政府文化中心三楼会议室。

5. 其他事宜：比选文件必须按照本次比选要求格式编制，未按比选文件规定密封、送达等要求的比选文件，比选人不予接收或受理。参加比选会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证，委托代理人应随身携带法定人授权委托书、本人身份证，以备比选时核验身份。

八、其他：

比选人对本比选文件拥有最终解释权。

比选人（盖章）：重庆市渝北区大湾镇人民政府

地 址：渝北区大湾镇滨河路

联系人：夏万山 联系电话：023-67193495

2024年7月17日