古路镇2023年森林防灭火装备物资采购

询价文件

**重庆渝北区古路镇人民政府（盖章）**

**2023年11月20日**

# 

# 第一章 询价公告

**古路镇2023年森林防灭火装备物资采购**

**一、招标条件**

本询价项目为古路镇2023年森林防灭火装备物资采购，资金来自财政资金，询价人为**重庆市渝北区古路镇人民政府**，项目已具备询价条件，现对该项目进行**询价**。

**二、采购概况与招标范围**

1.项目实施地点：重庆市渝北区古路镇

2.项目范围：古路镇2023年森林防灭火装备物资采购

3.项目数量：17项185种（详见询价项目技术要求）

4.交期要求：10个自然日

5.最高限价（整体）：260000元（该报价包含税金等费用）

**三、询价人资格和要求**

1.本次询价实行资格后审，投标人应具备独立法人资格，并具备安防消防器材销售资质；

2.本次询价**不接受**联合体。

2.若为授权委托人到现场提交询价文件，需提供授权委托人委托书。

**四、报名和询价文件获取**

凡有意参加者，请于2023年11月22日至2023年11月24日（09:00-17:00）在古路镇107办公室报名和获取询价文件。联系人：冉老师，联系电话：15523299138

## 五、询价文件的递交

1.询价时间：2023年11月27日

2.询价文件递交地址：渝北区古路镇政府会议室

3.开标地点：渝北区古路镇政府会议室。

4.其他事宜：未按招标文件规定密封、送达的询价文件，招标人不予接收或受理。开标前需核验身份，请参加开标会议的询价申请人的法人代表或其委托代理人应携带本人身份证，委托代理人应随身携带法定人授权委托书和本人身份证，未按照的当场退还询价文件并不能进入开标程序。

# 第二章 询价申请人须知

**一、询价内容**：古路镇2023年森林防灭火装备物资采购。

**二、询价申请人资质要求：**

询价申请人应具备独立法人资格，并具备安防消防器材销售资质。

**三、评标方法：**本项目报价实行最高限价制，限价260000元。询价申请人必须三家及以上，本项目采取**低价中法**，报价相同时，以报名时间先后为序。

**四、报价方式：**询价人报价以元为单位整数金额报价。

**五、询价申请文件**

**（一）询价申请文件内容：**

**1.询价申请函部分**

①《询价申请函》；

②法定代表人身份证明书；

③法定代表人授权委托书。

**2.资格审查部分**

①营业执照和开户许可证

②资质证书（非必须）

以上所有的资料要求复印件（加盖投标人红色公章），本项目不接受联合体投标。

**（二）询价申请文件要求**

询价申请文件密封要求：询价申请文件装订后装入文件袋内，文件袋需密封，并在密封处加盖本单位鲜章，未密封、密封处破损、未加盖本单位鲜章的询价申请文件无效。

**六、询价保证金的缴纳**

无

**七、递交询价申请文件时间、地点**

（一）递交时间：2023年11月27日9：30-10:00。

（二）递交地点：渝北区古路镇政府107办公室。

**八、开标**

1、开标时间：2023年11月27日10:00，地点在渝北区古路镇政府会议室。

2、开标由本镇评标委员会组成开标小组，所有询价申请人的法定代表人或委托代理人应该参加开标会议；开标前先核实手持件；开标时当场查验询价申请人的询价申请文件是否按要求密封，密封检查合格后，当场拆封查检询价申请文件是否有效，有效的当场宣读询价申请函, 公布询价申请人名称、资格审查、报价及其他内容，并记录在案；

3、按评标方法，当场确定中标人；如第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人。

**九、确定中标人**

经5个工作日公示无异议后，询价申请人领取中标通知书，并按照中标通知书上面要求在指定时间内签订合同。

**十、询价项目技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古路镇2023年森林防灭火装备物资采购数量和技术参数 | | | | | | |
| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| 1 | 四冲程水泵(口径40，扬程≥650米) | 1 | 台 |  |  | 含国家消防检验报告  1.水泵技术参数  1.1▲水泵结构：四缸液压柱塞隔膜泵；泵上装有驱动轴和出口安全阀，且安全阀与EC调节器相配；  1.2★泵体品牌：进口品牌；  1.3▲配套动力：水平轴、单缸、四冲程（4T）、强制风冷、OHV发动机，功率≥13.5HP/3600rpm，排量420cc，内置油箱≥6.6L；  1.4★发动机品牌：进口品牌；  1.5▲减速机类型：泵体与发动机减速部分，采用铝合金材质的免维护精密行星减速机（斜齿轮、双向旋转的曲轴箱；齿轮比 1:2.19，重量：≤4.7kg，机油容量:≥0.24kg，最大转速≥3600RPM）  1.6★减速机品牌：进口品牌；  1.7泵组重量（kg）：≤65  1.8▲最大流量（L/min）：≥155；当压力≥1.0MPa时，流量：≥143L/min；当压力≥3.0MPa时，流量：≥130L/min；当压力≥5.0MPa时，流量：≥122L/min；  1.9▲最大压力（Mpa）：≥6.5；工作压力（Mpa）：≥0～6.5  1.10▲最大射程（m）：≥31  1.11吸水深度 （m）：≥7.3（具有自吸功能）  1.12启动方式：手启动/电启动  1.13启动性能（s）：≤5  1.14进水口直径（mm）：40  1.15出水口直径（mm）：40  1.16外形尺寸(mm)：长800±10×宽530±10×高680±10  1.17远程输送（km）：水平输水距离≥10，≥30°输水距离≥5；  1.18▲连续运转性能(h):燃油充足时应能连续运转≥48  2、水泵配置  泵组1台、机油1瓶、进水管1根、滤网1个、直流水枪1支、水带减震环5个，工具1套、合格证1个、包装箱1个。  3、要求  （1）以上▲项重要技术参数需提供国家林业和草原局林业机械质量检验检测中心(哈尔滨)出具的检验报告影印件佐证并加盖制造商鲜章 |
| 2 | 移动蓄水池（1吨） | 4 | 个 |  |  | PC加厚防刮材质 |
| 3 | 水带20-65-20，双层，配快速接口) | 20 | 卷 |  |  | 含国家消防装备检验报告，3CCC强制认证，消防认证GB6246-2011 |
| 4 | 水带(50-40-30，双层，配快速接口) | 60 | 卷 |  |  | 提供国家消防装备检验报告 |
| 5 | 背负式森林消防水泵（扬程≥230米 | 6 | 台 |  |  | 含国家消防检验报告  配套动力：单缸两冲程强制水冷和自然风冷复合  汽油发动机；12Hp/12000r/min  排量：100cc；  净重：11.8kg；  水泵结构：闭合式双级不锈钢叶轮离心  泵，出水口自带单向阀；  最大压力：2.3Mpa；  最大扬程：230 米  引水时间：7s；  最大射程：37.4 米  启动方式 ：手拉启动、储能式一键式电启动、无接触感应控制启停、遥控启动；  启动性能：电池充满电启动次数  出水尺寸：1.5 寸标准接口；  进水尺寸：内 1.5 寸，外 2 寸，标准接口；  外形尺寸：390×290×170mm（长×宽×高）；  背架型式：配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。  设备应设有便于提拿的把手，可立、可卧、可侧方位存放； |
| 6 | 割灌机 | 8 | 台 |  |  | 汽油版本、切割树木一体 |
| 7 | 避火罩 | 8 | 个 |  |  | 森林避火罩、耐高温1000度 |
| 8 | 抢险救援服 | 8 | 套 |  |  | 国家检验报告执行标准XF633-2006 |
| 9 | 抢险救援靴 | 8 | 双 |  |  | 含消防检验报告。强制3CCC认证 |
| 10 | 防火手套 | 20 | 双 |  |  | 含消防检验报告。强制3CCC认证 |
| 11 | 防扎训练鞋 | 8 | 双 |  |  | 防扎鞋检验报告技术认证 |
| 12 | 三防靴 | 8 | 双 |  |  | 防穿刺、防电、防砸、认证 |
| 13 | 水带（50-40-30）背包 | 4 | 个 |  |  | 尺寸长42CM宽25CM高53CM、防水含防护背托 |
| 14 | 清火工具背包 | 8 | 个 |  |  | 尺寸高670MM、展开760MM、含8件套，工具包、斧头、弯刀、锯子、二号工具、工兵铲、火钯、打火连接杆。 |
| 15 | 对讲机马甲 | 2 | 个 |  |  | 含反光标志、容纳对讲机4部、急救包、水壶、应急救援绳、消防标志 |
| 16 | 移动式升降照明灯 | 4 | 个 |  |  | 移动发电机升降照明灯含4个500瓦灯盘、移动底座、不锈钢升降杆、链接电源线。 |
| 17 | 外腰带 | 8 | 个 |  |  | 消防救援专用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**十一、交货期要求**

自合同签订之日起5个自然日。

**十二、交货地点：**

重庆市渝北区古路镇人民政府。

**十三、付款方式：**

详细附在合同内。

**十四、质保期**

详细附在合同内。

# 

# 

# **第三章 询价申请文件格式**

**（一）****询价申请函**

重庆市渝北区古路镇人民政府（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了古路镇2023年森林防灭火装备物资采购（项目名称）询价文件的全部内容，决定参加该询价申请，愿意以大写： ，（小写： 元），承担并完成本项目采购。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成。

3．我方在此声明，所递交的询价申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．询价项目对应参数（详细附后页）。

询价申请人： 　　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

备注：报价必须为整数。

**（二）法定代表人身份证明及授权委托书**

**法定代表人身份证明**

询价申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （询价申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

询价申请人： （盖单位公章）

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人身份证复印件**  （正面） | **法定代表人身份证复印件**  （反面） |

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。**（三）授权委托书**

本人 （姓名）系 （询价申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）询价申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

询价申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件正反面 |

|  |
| --- |
| 授权代理人身份证复印件正反面 |

注：1、法定代表人参加询价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加询价活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。